**1**

**ROM : //** mémoire en lecture seul bios mémoire mort en lecture seul ( ta2akod min hada ta3rif)

**UAL** : unité arithmétique et logique

**MIPS**: million d’inscriptions par seconde (unité de calcule la rapidité de processeur)

**CMOS**: est une mémoire alimenté par une pile quel on stock les informations sur l’heure ,la date et la configuration de l’ordinateur

2-

SI

C=2\*D

D=A-B

A=B+D // A=B+(A-B) A=A // idan tol7daf

B= A+D

SINON

C=2\*D

D=B-A

A=B+D

B= A+D // B= A+(B-A) B=B // idan to7daf

Partie 3:

For(i=0;i<l;i++)

{ sl=0;

For((j=0;j<c;j++)

{ sl=sl+m[i][j];

} if sl(!=0)

{break;}

غير كامل